*Załącznik Nr 3 do zaproszenia AT.Z.2150.35.2.2024*

Parametry techniczne maszyny czyszczącej do podłóg:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| 1. | Szerokość szorowania (mm) | 500-515 |  |
| 2. | Szerokość odsysania (mm) | 800-950 |  |
| 3. | Moc znamionowa(W) | 900-1500 |  |
| 4. | Zasilanie bateryjne (V)  | 24 |  |
| 5. | Napięcie (baterie) (V)  | 24 |  |
| 6. | Zbiornik wody czystej/brudnej (L) | Od 40/60 – do 50/60 |  |
| 7. | Nacisk szczotki(g/cm2)  | 27,3/28,5 |  |
| 8. | Prędkość obrotowa szczotki (obr./min.)  | 140-190 |  |
| 9. | Wydajność teoretyczna (m2/h) | 1800-2100 |  |
| 10. | Wydajność praktyczna (m2/h)  | 1000-1300 |  |
| 11 | Poziom hałasu (dB(A)) | 65-75 |  |
| 12. | Ciężar (kg)  | 80-110 |  |
| 13. | Ciężar z bateriami (kg) | 110-170 |  |
| 14. | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1170-1180 x 560-590 x 1000-1130 |  |
| 15. | Zestaw szczotek tarczowych wraz z głowicą | 3kpl. |  |
| 16. | Zestaw padów szorujących, polerujących do wszystkich rodzajów powierzchni | 3kpl. |  |
| 17. | Wskaźnik poziomu wody oraz stopnia naładowania akumulatora | tak |  |
| 18. | Maszyna gotowa do pracy po rozpakowaniu | Tak |  |
| 19. | Towar nowy, nieużywany | tak |  |
| 20. | Gwarancja 24 m-ce | tak |  |
| 21. | Prostownik w komplecie | tak |  |
| 22. | Szkolenie personelu | tak |  |
| Do ceny należy uwzględnić:- przeprowadzenie szkolenia personelu - dostawę, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika. |  |
|  **Warunki gwarancji i serwisu** |
| 1. | Okres gwarancji na maszynę min.24m-ce | Tak/podać |  |
| 2. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą wszystkich części niezbędnych do wykonania przeglądów | Tak |  |
| 3. | Minimum 2 przeglądy w okresie gwarancji | Tak |  |
| 4. |  Czas oczekiwania usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż **5 dni roboczych** liczonych od podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych; w przypadku przedłużającej się naprawy – wstawienie maszyny zastępczej, | Tak |  |