**AT.Z.2051.29.6.2022**   *Załącznik nr 1 do Zaproszenia*

Nazwa zadania:

**„Zakup i dostawa cieplarki laboratoryjnej z regulowaną atmosferą CO 2  na potrzeby Laboratorium Analitycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

**Cieplarka laboratoryjna z regulowaną atmosferą CO 2 – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr/warunek** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022ProducentModel/typKraj pochodzenia | TAKpodać |  |
|  | Pojemność wewnętrzna komory 40-80 l | TAKpodać |  |
|  | Wnętrze komory i półki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 półki | TAKpodać |  |
|  | Zakres ustawiania temperatury min. +25°C do + 50°C | TAKpodać |  |
|  | Dokładność odczytu i regulacji temperatury: +/- 0,1°C | TAKpodać |  |
|  | Jednorodność przestrzenna temperatury: +/- 0,5°C | TAKpodać |  |
|  | Zakres regulacji CO2 min. 0 – 20% | TAKpodać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem aktualnych i zaprogramowanych parametrów pracy | TAKpodać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów. | TAKpodać |  |
|  | Czujnik stężenia CO2 | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowychWymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAKpodać |  |